Ryv (jerk) výplně
====
Toto nastavení určuje rychlost, jakou může tryska procházet rohy během tisku výplně. Tuto rychlost lze nakonfigurovat odděleně od zbytku tisku.

Výplň není z vnějšku viditelná, takže ji lze tisknout při vyšším ryvu (jerku) bez přílišných obtíží, aby se ušetřil čas tisku. Tiskárna bude více vibrovat, ale to je stěží viditelné. Tryska však může také mírně přesahovat za roh. Toto překmitování může vzor výplně zviditelnit zvenčí, zejména když se tisk provádí před stěnami.

Protiintuitivně může zmenšení ryvu (jerku) také posílit váš tisk. Tryska bude trávit více času v rozích, kde se výplň dotýká stěn, a proto tam vytvoří širší linii. Tato širší linie umožňuje, aby se výplňový materiál lépe připevnil ke stěnám, čímž je celek pevnější.