Distance de rétraction
====
C'est la distance, en millimètres, à laquelle le matériau est rétracté de l'extrémité de la buse, lorsqu'un retrait est effectué.

Le réglage a de nombreux effets, de toutes sortes de façons.
  * Le retrait de la matière produit une sous-pression à l'intérieur de la chambre de la buse, qui tire la matière vers l'intérieur de la buse. Le fait de rétracter davantage le matériau augmente cette sous-pression, de sorte qu'il fonctionne pour des matériaux plus denses.
* Lors de longs déplacements, le matériau rétracté a encore le temps de fondre dans la chambre de la buse. Si l'on rétracte la matière plus loin, il faut plus de temps pour que la matière fondue s'écoule, ce qui empêche le filage.
* Les rétractions usent le matériau là où l'extrudeur les entraine. Des rétractions plus longues usent davantage le matériau. Cela peut entraîner une perte d'adhérence de l'extrudeur, ce qui provoquerait l'arrêt total de l'extrusion de l'imprimante.
* Les rétractions plus longues prennent plus de temps que les rétractions plus courtes.
* Les rétractions qui sont faites à la surface du modèle causeront un plus grand défaut pendant que le matériau est rétracté, parce que la buse s'arrête plus longtemps pendant que le matériau est rétracté.

Si l'extrudeur est très éloigné de la buse (comme dans une imprimante avec un tube Bowden), alors la rétraction du matériau n'a généralement aucun effet à moins que la distance de rétraction soit très grande. Au lieu de rétracter le matériau de la buse, une partie du jeu dans le filament est tirée vers l'intérieur. La pression sur la buse est alors réduite, mais la matière continue de suinter. C'est pourquoi les imprimantes équipées d'un tube de Bowden ont tendance à exiger des distances de rétraction beaucoup plus importantes.
