Beschleunigung Außenwand
====
Diese Einstellung steuert, wie schnell die Düse beim Drucken der Außenwände in verschiedene Richtungen beschleunigt. Die Beschleunigung bei den Außenwänden kann auf eine andere Geschwindigkeit eingestellt werden als bei den Innenwänden.

Wenn Sie die Beschleunigung hier einstellen, wird die Maßgenauigkeit des Drucks stark beeinflusst. Hohe Beschleunigungsraten verursachen Vibrationen im gesamten Drucker. Diese Vibrationen sind im Druck zu sehen. Da die Außenwände von außen gut sichtbar sind, ist es üblich, die Außenwände mit einer geringeren Beschleunigungsgeschwindigkeit zu drucken als die Innenwände. Dadurch verlängert sich allerdings die Druckzeit.