Extrudéry sdílí ohřev
====
Tímto nastavením můžete označit, že všechny trysky v této tiskárně sdílí jeden ohřev. Cura nechladí trysky pro konkrétní extrudery, pokud jsou neaktivní. Protože sdílejí ohřívač, předpokládá se, že extrudér musí zůstat teplý, aby jiný extrudér mohl pokračovat v extrudování.

Nejčastěji je to nutné pro směšovací trysky, kde se do stejné trysky přivádí více vláken. Tato tryska má pouze jeden ohřev, který zahřívá kterékoli vlákno uvnitř trysky. Pokud by Cura ovládala zahřívání pro každé vlákno zvlášť, pokusila by se současně udržet trysku horkou pro aktivní vlákno, zatímco by ji ochlazovala na [pohotovostní teplotu](../material/material_standby_temperature.md) pro ostatní vlákna. To je nemožné a mělo by to za následek buď zahřátí pouze na prvního vlákna nebo trvalý tisk při pohotovostní teplotě, pokud firmware pouze aplikuje příkazy pro ohřev na jednu trysku bez ohledu na to, na který nástroj jsou zaměřeny. To, že extrudéry sdílejí ohřívač, naznačuje aplikaci Cura, aby tomuto problému zabránila. Cura již nebude pouštět trysku do pohotovostní teploty a už nebude používat žádný příkaz k ohřevu pro žádný konkrétní extrudér.

Cura nemusí nutně předpokládat, že pokud mají extrudéry společný ohřev, mají také společnou trysku. Pro tento účel existuje samostatné nastavení, které určuje, že [extrudery sdílejí trysku](machine_extruders_share_nozzle.md).

**Protože se jedná o nastavení stroje, nebude obvykle uvedeno v normálním seznamu nastavení. Zaškrtávací políčko pro toto nastavení je však v dialogu nastavení tiskárny, které lze nalézt v seznamu přidaných tiskáren v dialogu předvoleb.**