Hustota podpěry
====
Tento parametr definuje rychlost, jakou jsou podpůrné struktury vyplněny materiálem. V případě vysoké rychlosti výplně budou podpůrné linie umístěny velmi blízko u sebe. Pro nízké rychlosti výplně budou linie umístěny dále od sebe.

![Nízká hustota podpěry](../../../articles/images/support_infill_rate_low.png)
![Vysoká hustota podpěry](../../../articles/images/support_infill_rate_high.png)

Zvýšení hustoty podpěry má pozitivní i negativní efekty. Zde je několik vlivů, které je třeba zvážit:
* Protože je vzdálenost mezi podpůrnými liniemi kratší, povrch spočívající na této podpěře bude méně klesat.
* Podpěry budou silnější, což zlepší spolehlivost tisku.
* Je obtížnější odstranit podpěru kvůli zvýšené adhezní ploše.
* Tisk podpěry vyžaduje více materiálu.
* Tisk bude trvat déle.