Saccade des supports
====
Ce réglage détermine la vitesse à laquelle la buse peut passer dans les coins pendant l'impression du support. Cette vitesse peut être configurée séparément du reste de l'impression.

Pour le support, il n'est pas important de passer avec précaution dans les coins. Le support n'a pas besoin d'être joli. Il doit simplement rester debout. La secousse peut être réglée assez haut pendant l'impression du support. En général, cela rend les supports plus résistants et plus faciles à enlever, puisque la vitesse d'extrusion sera plus constante.

Cependant, si l'on augmente trop les saccades, on augmente le risque de déplacement de la couche. Cela teste vraiment les limites des moteurs.
