Höhe des Windschutzes
====
Wenn die Einstellung [Begrenzung des Windschutzes](draft_shield_height_limitation.md) auf "Begrenzt" gesetzt ist, können Sie mit dieser Einstellung festlegen, auf welche Höhe der Windschutz begrenzt werden soll.

<!--screenshot {
"image_path": "draft_shield_height_limitation.png",
"models": [{"script": "headphone_hook.scad"}],
"camera_position": [-56, 139, 305],
"settings": {
    "draft_shield_enabled": true,
    "draft_shield_height_limitation": "limited",
    "draft_shield_height": 20
},
"colours": 32
}-->
![Der Windschutz ist auf 20 mm Höhe begrenzt.](../../../articles/images/draft_shield_height_limitation.png)

Die Unterseite des Drucks reagiert in der Regel am empfindlichsten auf Temperaturschwankungen. Wenn der Raum kalt ist, kommt es hier zu den meisten Verformungen, die dazu führen können, dass sich der Druck von der Bauplatte löst. Mit dieser Einstellung können Sie die Höhe des Windschutzes auf eine bestimmte Höhe begrenzen. Dadurch können Sie etwas Zeit und Material sparen. Der Windschutz schützt dann immer noch die Unterseite des Drucks und blockiert auch die Luftzirkulation durch die aufsteigende heiße Luft (bis zu einem gewissen Grad).

Der Windschutz kann nie höher als das Objekt selbst gedruckt werden.