Směr linií podlahy podpěry
====
Podlaha podpěry je obvykle orientována tak, aby bylo co nejvíce kolmá k podpěře nad ní a k níže umístěnému modelu. Pokud byla orientace linií horní plochy nebo linií podpěry přizpůsobena, doporučuje se také upravit orientaci linií podlahy podpěry. Toto nastavení umožňuje přizpůsobit orientaci linií podlahy podpěry.

![Linie střechy i podlahy mají sklon 0° a 90°](../../../articles/images/support_interface_angles_0.png)
![Linie střechy i podlahy mají sklon 45° a 135°](../../../articles/images/support_interface_angles_45.png)

Pro tento parametr lze vyplnit několik úhlů oddělených čárkami. Cura bude střídat tyto úhly mezi vrstvami.

Linie podlahy podpěry budou ideálně orientovány tak, aby byly kolmé na linie modelu, na kterém spočívá, stejně jako na linie podpěry, která na ni spočívá. Jejich orientací kolmo se zmenší vzdálenost, kterou musí tyto linie překlenout, což snižuje ochabnutí a zlepšuje stabilitu podpěry.