Doplňkový objem při plnění po otěru
====
Pokud je povolena [retrakce během procesu otírání](wipe_retraction_enable.md), bude materiál po ukončení procesu otírání navrácen zpět. V takovém případě můžete chtít, aby byl materiál tlačen o něco dále než byla počáteční [vzdálenost retrakce pro otírání](wipe_retraction_amount.md), aby se kompenzovala ztráta materiálu, který byl ztracen navzdory retrakci. Tuto vzdálenost lze nakonfigurovat odděleně od normálního [doplňkového objemu při plnění](../travel/retraction_extra_prime_amount.md).

Postup otírání způsobí, že se tryska dostane na stranu tiskárny, pohybuje se tam a zpět a potom se pohybuje dozadu. Je to v podstatě velmi dlouhý výlet. Protože toto přemístění je delší než průměrné přemístění během tisku, je možné, že v důsledku výtoku došlo ke ztrátě více materiálu. Chcete-li to napravit, možná budete muset po otírání doplnit více než při běžných pohybech.

Pokud je doplněno příliš mnoho dalšího materiálu, dojde k nad-extruzi. Ta se projevuje v místě, kde tryska po otírání přistane.