Normální rychlost ventilátoru
====
Rychlost otáčení ventilátorů tiskové hlavy, pokud není vrstva velmi malá. Rychlost ventilátoru, která bude použita pro většinu vašich výtisků, ale pokud je vrstva malá, rychlost ventilátoru se zvýší na [maximální rychlost ventilátoru](cool_fan_speed_max.md), aby se vrstva rychleji ochladila.

![Jaká rychlost ventilátoru se používá, a kde](../images/cool_fan_speed_cs.svg)

* Vyšší rychlost umožňuje lepší chlazení. To omezuje vytékání a strunování.
* Vyšší rychlost produkuje lepší přesahy a snižuje efekt polštářování.
* Nižší rychlost sníží deformace u některých materiálů a zesílí tisk.

Rychlost tisku by měla být téměř vždy maximální, když tisknete materiály s nízkým teplotním rozsahem skelného přechodu, jako je PLA. Tyto materiály nemají prakticky žádné nevýhody rychlého chlazení, protože teplo trysky snadno udržuje teplotu nad rozsahem skelného přechodu.