Hauteur du décalage en Z d'essuyage
====
Ce paramètre configure la quantité d'espace libre à créer pendant le voyage pour la procédure d'essuyage. Il peut être configuré séparément de l'habituel [Décalage en Z lors d’une rétraction](../travel/retraction_hop.md).

Pendant la procédure d'essuyage, la buse se déplace rapidement d'avant en arrière. Cela fait trembler violemment l'imprimante, ce qui fait vibrer le plateau d'impression et le système de portique de haut en bas également. Si la hauteur normale du Z hop est configurée de manière très serrée, il faut prendre un peu plus de place pour le Z hop pendant la procédure d'essuyage.
