Vitesse primaire de changement de buse
====
Lorsqu'une buse est en attente, le matériau est maintenu hors de la zone de chaleur pour le protéger de la dégradation. Ce réglage permet de configurer la vitesse à laquelle la matière est repoussée dans la chambre de la buse après le changement d'extrudeuse.

Comme le recul du filament dans l'extrudeuse est plus long par rapport à un retrait classique, ce réglage peut être configuré séparément de la [vitesse des retraits ordinaires](../travel/retraction_prime_speed.md). Augmenter le réglage peut réduire le suintement, mais a une chance d'user le filament, ce qui peut faire perdre à l'extrudeuse son accroche sur le filament.
