Tok pro stěnu
====
Toto nastavení upravuje průtok pouze pro stěny. Průtok stěn lze nastavit odděleně od průtoku po zbytek tisku.

Úprava průtoku během stěn je způsob zastavení prostoru pro vyřešení problémů s rychlostí vytlačování nebo rozměrovou přesností.

Pokud je problém s rychlostí vytlačování pouze na stěnách, je nejlepší se podívat na [rychlosti tisku](../speed/speed_wall.md) a [teplotu tisku](material_print_temperature.md). Možná materiál nedostává dostatek hybnosti z trysky a vyšší rychlost tisku může pomoci. Možná jsou [linie příliš tenké](../resolution/wall_line_width.md) aby správně extrudovaly. Možná materiál nedostává dostatečnou hybnost z trysky a vyšší rychlost tisku může pomoci. Možná je materiál příliš chladný nebo příliš horký.

V případě problému s rozměrovou přesností je nejlepší se podívat na [šířku linií](../resolution/wall_line_width.md), [horizontální rozšíření](../shell/xy_offset.md) a [pořadí tisku](../shell/outer_inset_first.md).