Minimální objem před doběhem
====
Toto nastavení zajišťuje, že před použitím doběhu je řádně vytlačeno minimální množství materiálu. Pokud je obrys tak malý, že toto minimální množství materiálu není správně vytlačeno, nebude směrem ke konci obrysu doběh proveden.

To je nezbytné, protože pokud se použije doběh, u velmi malých součástí nebude mít materiál čas znovu správně cirkulovat, když přejde z jednoho volného obrysu na druhý. To velmi snadno vede k podtlaku. Je proto vhodnější se techniky doběhu vzdát.

Zvýšením tohoto nastavení se sníží pod-extruzi u velmi malých částí. To však také zvýší viditelnost švů u těchto dílů.