Rendre le porte-à-faux imprimable
====
Ce réglage va transformer votre modèle de telle sorte qu'il n'ait plus de surplomb. Il placera de la matière supplémentaire sous chaque surplomb et l'imprimera comme s'il faisait partie de la pièce.
![Une tour avec quelques pièces en surplomb](../../../articles/images/conical_overhang_enabled_disabled.png)
![Le surplomb est rendu imprimable](../../../articles/images/conical_overhang_enabled_enabled.png)

Sous toutes les pièces en surplomb, on place un matériau qui se réduit progressivement vers le bas. Dans de nombreux cas, le surplomb sera incliné vers l'objet lui-même. La pente à laquelle le surplomb est amené à croître vers l'objet est déterminée par l'[Angle maximal du modèle](conical_overhang_angle.md).

Ce réglage peut être un moyen facile d'éviter d'avoir besoin d'un support. Il est particulièrement efficace lors de l'impression de modèles dont les surfaces ou le relief des côtés sont quelque peu rugueux. Ces petits morceaux de surplomb devraient normalement s'affaisser et produire des brins de ficelles de plastique déconnectées. Ils peuvent être soutenus par un certain support, mais cela peut être coûteux en temps d'impression et laissera quand même quelques cicatrices. Si ce réglage est activé, le surplomb sera lissé vers le modèle. Il semblera que c'est ainsi qu'il devait être imprimé.

Si le surplomb dépasse du corps principal plus que sa largeur, cela peut quand même produire un certain surplomb sous forme de ligne. Cela se produit parce que la saillie est alors rétrécie à l'infini, ce qui la fait disparaître. Dans ce cas, vous pouvez vous demander s'il est encore nécessaire d'imprimer un support. Dans le cas des images ci-dessus, cela se produit avec les petits blocs sur le côté de la tour, mais elle est si petite qu'un simple pontage lui permettra sans doute de se créer.
