Flux d'étirage
====
L'étirage consiste à placer des lignes supplémentaires à la surface, ce qui est techniquement trop compliqué. Ce réglage permet de contrôler la quantité extrudée lors de ce passage supplémentaire. Le flux est nécessaire pour combler les lacunes de la surface.

![10% de débit](../../../articles/images/ironing_enabled_enabled.png)
![20% de débit](../../../articles/images/ironing_flow.png)

Vous devez régler ce paramètre suffisamment haut pour maintenir la pression sur la buse. Cette pression doit remplir les interstices de la surface supérieure. Si vous avez une surface supérieure très rugueuse (en raison de déformations ou d'une impression rapide), vous devrez peut-être augmenter ce réglage.
