Einzugsgeschwindigkeit für Abwischen
====
Diese Einstellung legt fest, wie schnell das Material beim Abwischen ein- und zurückgefahren wird. Dies kann unabhängig von der normalen [Einzugsgeschwindigkeit](../travel/retraction_speed.md) konfiguriert werden.

Da das Material, das bei diesem Abwischen aus der Düse austritt, ohnehin abgewischt wird, kann die Einzugsgeschwindigkeit für diesen Vorgang im Vergleich zum Rest des Drucks etwas reduziert werden. Dadurch wird der Verschleiß des Filaments verringert.