Pozice retrakce pro zlomení
====
U některých tiskáren, je-li materiál zatažen do spínače vláken, musí být materiál čistě odřezán tak, aby prošel podavačem bez zamotání. Toto nastavení konfiguruje část postupu tak, aby bylo čistě odlomeno.

Toto nastavení upravuje třetí pozici, ve které je materiál zatažen, aby definitivně odlomil vlákno kapky, která nevyhnutelně zůstává v trysce. Ačkoli kapka v trysce nemůže být odstraněna kvůli jejímu roztavenému stavu, vytažená část by neměla mít na svém konci jemné vlákno, protože by se mohlo v podavači zaseknout. Toto závěrečné zasunutí vlákno přeruší, ale s trochou štěstí se díky dvěma předchozím etapám zlomí.

![Nejprve se materiál zatáhne, aby se zabránilo výtoku](../../../articles/images/filament_switch_anti_ooze.svg)
![Za druhé se vlákno pomalu stahuje, aby vytáhlo tenké vlákno, které lze snadno zlomit a toto vlákno nechá ztuhnout](../../../articles/images/filament_switch_break_preparation.svg)
![Za třetí se vlákno rychle zatáhne a odlomí](../../../articles/images/filament_switch_break.svg)

**Tento parametr není v rozhraní Cura v současné době viditelný. Může být definován pouze profily. Cura ho během slicování také nepoužívá. Tiskárny, které rozumí formátu souboru materiálu Cura, jej však mohou použít ke správné konfiguraci svého postupu změny vlákna.** Díky skriptu pro následné zpracování lze do tisku vložit příkaz `M600`, který vyvolá změnu vlákna.