Tok pro horní povrch pláště
====
Toto nastavení upravuje tok pouze pro horní povrch. Tok horního povrchu může být nastaven odděleně od toku pro zbytek horního pláště.

Úprava toku během tisku horního povrchu je způsob zastavení mezery, aby se vyřešily problémy s rychlostí vytlačování nebo horním povrchem, který není hladký.

Pokud je problém s rychlostí vytlačování pouze při tisku na horní povrch, je nejlepší se podívat společně na [teplotu tisku](material_print_temperature.md), [šířku linie](../top_bottom/roofing_line_width.md) a [rychlost tisku](../speed/speed_roofing.md), pro získání spolehlivého toku na výstupu z trysky.

Pokud horní povrch není hladký, stojí za vyzkoušení funkci [žehlení](../top_bottom/ironing_enabled.md), ale nastavení parametru [Šířka linie horního povrchu pláště](../top_bottom/roofing_line_width.md) je také účinnější způsob, jak upravit hladkost horního povrchu.