Verhältnis für Durchflussausgleich
====
Mit dieser Funktion können Sie die Art und Weise ändern, wie Ihr Drucker die Linienbreite einstellt: Anstatt die Durchflussrate des Materials durch die Düse zu ändern, ändert der Drucker die Geschwindigkeit, mit der sich die Düse bewegt.

FFF-Drucker sind notorisch schlecht darin, die Geschwindigkeit zu ändern, mit der das Material aus der Düse fließt. Wenn der Drucker die Geschwindigkeit der Zuführung ändert, dauert es den Bruchteil einer Sekunde, bis sich dies tatsächlich in einer Änderung der Durchflussrate niederschlägt. In dieser Zeit kann die Düse je nach Druckgeschwindigkeit bereits mehrere Millimeter über den Punkt hinaus sein, an dem die Durchflussrate hätte angepasst werden müssen. Noch schlimmer ist es, bei Bowdenschlauchdruckern.

Anstatt die Vorschubgeschwindigkeit zu ändern, kann der Drucker auch die Bewegungsgeschwindigkeit des Druckkopfs ändern. Der Druckkopf kann viel schneller beschleunigen und so eine bessere Kontrolle über die Breite der Linie erhalten. Wenn der Druckkopf bei gleichbleibender Vorschubgeschwindigkeit schneller wird, wird die gleiche Materialmenge über eine größere Länge gestreckt, wodurch die Zeilenbreite verringert wird. Wenn der Druckkopf langsamer druckt, wird die gleiche Materialmenge auf kleinerem Raum gebündelt, wodurch die Linienbreite zunimmt.

Diese Einstellung ist ein Verhältnis. Sie kann die Durchflussmenge (0 %) oder die Druckgeschwindigkeit (100 %) oder eine Kombination aus beidem einstellen. Das Verhältnis kann sogar mehr als 100 % betragen, was bedeutet, dass die Flussrate reduziert wird, um dickere Linien zu erzeugen, aber die Geschwindigkeit wird noch mehr reduziert, um dies auszugleichen.

Eine Erhöhung dieses Verhältnisses in Richtung 100 % bedeutet, dass die Geschwindigkeit anstelle der Durchflussmenge zur Änderung der Linienbreite verwendet wird, was sich wie folgt auf den Druck auswirkt:
* Die Linienbreite ist wahrscheinlich genauer, was die Maßhaltigkeit des Drucks verbessert.
* Die Durchflussrate wird gleich gehalten, was den Druck zuverlässiger macht, insbesondere bei exotischen Materialien.
* An manchen Stellen bewegt sich der Druckkopf schneller, was zu Ringing führt.

Diese Einstellung gilt nur für die Variationen in der Linienbreite, die durch die Anpassung der Linien an die Breite dünner Teile und scharfe Ecken verursacht werden. Änderungen in der Durchflussrate aufgrund von Einstellungen wie unterschiedliche Linienbreiten für Füllung gegenüber Wänden werden nicht kompensiert, ebenso wenig wie Merkmale wie Brückenbildung oder Glätten. Drucker, die Linear Advance oder ähnliche Kompensationsfunktionen einsetzen, sollten diese auch dann verwenden, wenn diese Einstellung auf 100 % gesetzt ist, da Flussänderungen aufgrund dieser Einstellungen immer noch auftreten können.