Teplota tiskové podložky
====
Některé tiskárny mají vyhřívanou podložku tisku. Toto nastavení určuje teplotu tiskové podložky.

Zahříváním podložky tisku zůstane materiál mírně tekutý a lepivý. Některé materiály tvoří během tuhnutí krystaly, což má za následek významné smrštění materiálu. Topné lože udržuje materiál těsně nad teplotou tuhnutí, aby se zabránilo smrštění a udržovala se lepivost tekutého plastu. Účelem toho všeho je zlepšit přilnavost tisku k tiskové podložce.

Pokud je však tisková podložka příliš horká, bude tisk velmi tekutý, když se dotkne podložky tisku. Materiál se pak trochu propadne a vytvoří na spodní straně tisku [sloní nohu](../troubleshooting/elephants_foot.md). Tento jev lze kompenzovat parametrem [Horizontální rozšíření počáteční vrstvy](../shell/xy_offset_layer_0.md), ale ovlivňuje to rozměrovou přesnost. Zahřívání podložky tisku také vytvoří teplotní rozdíl mezi materiálem, který spočívá na podložce a materiálem, který je v modelu výše, což způsobuje [deformování](../troubleshooting/warping.md), když se materiál s vyšší teplotou začne smršťovat.

Pokud je tento parametr nastaven na 0 stupňů, Cura nevydá žádný příkaz ke změně teploty podložky tisku, což by mohlo zmást firmware, pokud podložka tisku neexistuje.

**Když nastavíte teplotu podložky tisku v materiálovém profilu, upraví se nastavení parametru [Výchozí teplota tiskové podložky](default_material_bed_temperature.md). Normálně bude teplota podložky tisku stejná jako výchozí teplota podložky tisku, ale někdy volba jiné kvality tisku může mít za následek mírné přizpůsobení teploty podložky tisku. Toto nastavení teploty podložky tisku je takové, jaké se skutečně používá pro tisk.**