
Vzdálenost otěru vnější stěny
====
Při tomto nastavení se na konci každé vnější stěny bude tryska pohybovat nepatrně dále bez vytlačování a otírat uzavřený obrys.

![Malý pohyb přesunu po dokončení vnější stěny](../../../articles/images/wall_0_wipe_dist.png)

Účelem této funkce je snížit viditelnost švu. Po dokončení stěny je patka normálně stále mírně za tryskou. Tento malý pohyb spojuje lem na začátku kontury, takže šev je uzavřen.

Šev bude stále viditelný, ale výsledek by měl být o něco lepší s malou vzdáleností setření. Přílišné zvýšení tohoto nastavení nemá žádný účinek, protože tryska se pohybuje za šev a může později způsobit určitou podextruzi, když se komora trysky vyprázdní vypuštěním na vnější stěně.

Tento efekt je v podstatě opakem [doběhu](../experimental/coasting_enable.md), které zastaví vytlačování těsně před dokončením obrysu.