Direction de ligne d'interface du support
====
L'interface de support est normalement orientée de manière à être aussi perpendiculaire que possible au modèle et au corps de support qui l'entoure. Si l'orientation des lignes supérieures/inférieures ou des lignes de support a été personnalisée, il est conseillé de personnaliser également l'orientation des lignes de l'interface de support. Ce paramètre vous permet de personnaliser l'orientation des lignes de l'interface de support.

![Angles à 0° et 90°](../../../articles/images/support_interface_angles_0.png)
![Angles à 45° et 135°](../../../articles/images/support_interface_angles_45.png)

Plusieurs angles peuvent être remplis pour ce paramètre, séparés par des virgules. Cura fera alterner ces angles entre les couches.

Les lignes de l'interface de support seront idéalement orientées pour être perpendiculaires aux lignes sur lesquelles elles reposent ainsi qu'aux lignes qui reposent sur elles. En les orientant perpendiculairement, on réduit la distance que ces lignes doivent franchir et on réduit ainsi l'affaissement et on améliore la qualité des surplombs. Ceci est particulièrement important lorsque l'on travaille avec un support qui n'est pas complètement dense.
