Largeur minimale de moule
====
Ce réglage détermine l'épaisseur des parois du moule. Il s'agit uniquement de la direction horizontale. La direction verticale sera déterminée par le paramètre [Hauteur du plafond de moule](mold_roof_height.md).

L'impression d'une paroi plus épaisse rend le moule plus rigide, ce qui le rend plus résistant au rétrécissement du matériau coulé. Cependant, il faut également plus de matière et plus de temps pour imprimer. Si le moule est très fin, il est utile de le remplir complètement de parois. Cela permet aux parois extérieures de contribuer davantage à la rigidité de l'intérieur. La rigidité des parois intérieures est ce qui compte le plus pour contrer le retrait.
