Rychlost drátového tisku vodorovně
====
Toto nastavení určuje rychlost, jakou se tryska pohybuje vodorovně během tisku vodorovných prstenců drátového rámu. Rychlost vodorovných linií může být konfigurována odděleně od zbytku rychlosti drátového tisku.

![Kde platí různé rychlosti při drátovém tisku](../images/wireframe_printspeed_cs.svg)

Nejnižší vodorovná vrstva bude vytištěna [dolní rychlostí](wireframe_printspeed_bottom.md). Tu lze nakonfigurovat samostatně.

Pomalejší tisk bude trvat déle, ale dává materiálu více času na ztuhnutí. To zlepšuje schopnost přemostění materiálu, díky čemuž je tisk na konci spolehlivější a lépe vypadající.