Wandfluss
====
Mit dieser Einstellung wird die Durchflussrate nur für die Wände angepasst. Die Durchflussrate für die Wände kann getrennt von der Durchflussrate für den Rest des Drucks eingestellt werden.

Die Anpassung der Durchflussrate für die Wände ist eine Notlösung, um Probleme mit der Extrusionsrate oder der Maßgenauigkeit zu beheben.

Wenn es ein Problem mit der Extrusionsrate nur bei den Wänden gibt, ist es besser, sich die [Druckgeschwindigkeiten](../speed/speed_wall_0.md) und die [Drucktemperatur](material_print_temperature.md) anzusehen. Vielleicht bekommt das Material nicht genug Momentum aus der Düse, eine höhere Druckgeschwindigkeit könnte helfen. Vielleicht sind die Linien zu dünn, um richtig zu extrudieren. Vielleicht ist das Material zu kühl oder zu heiß.

Wenn es ein Problem mit der Maßgenauigkeit gibt, ist es besser, sich die [Linienbreiten](../resolution/wall_line_width.md), die [Horizontale Erweiterung](../shell/xy_offset.md) und die [Druckreihenfolge](../shell/outer_inset_first.md) anzusehen.