Maximální vzdálenost objížďky bez retrakce
====
Za normálních okolností nejsou retrakce nutné, pokud se tryska pohybuje pouze uvnitř modelu. Jakékoli strunování, které tryska v dráze zanechává, bude stejně uvnitř, kde je neviditelné. Pokud jsou však posuny velmi velké, může se materiál ztracený strunováním projevit jako nad-extruze v tom, co je vytištěno dále.

To je důvod, proč toto nastavení umožňuje zvolit vzdálenost přesunu, za kterou bude přesun přesto retrahován, i když není překročena žádná stěna. To způsobuje více retrakcí, které mohou vlákno opotřebovat a zpomalit tisk, ale může to zabránit místním pod-extruzím.