Wiederholungszähler - Abwischen
====
Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wie oft die Düse bei jedem Wischvorgang von der Bürste abgewischt wird. Die Düse bewegt sich über die Düse hin und her, bis sie diese Anzahl erreicht hat.

Die anfänglichen Fahrbewegungen zu und von den Abwischpositionen werden bei dieser Einstellung nicht gezählt, aber die [Anfangsposition](wipe_brush_pos_x.md) liegt immer hinter der Bürste. Daher wird die Düse vor und nach dem Abwischen auf der Bürste zwei weitere Male abgewischt.

Durch häufigeres Abwischen wird das Abwischen effektiver, um alle Materialreste von der Düse zu entfernen. Allerdings dauert das Abwischen dann auch länger, und das Material kann beim Abwischen stärker aus der Düse austreten.