Rychlost tisku třetího pláště přemostění
====
Toto nastavení řídí rychlost tisku linií pláště ve třetí vrstvě nad přemostěním.

U materiálů, které vyžadují zapnutí a zapnutí ventilátoru (například PLA), je obecně nejlepší tisknout mosty velmi pomalu. To umožňuje foukat hodně vzduchu na materiál, což způsobuje, že tuhne velmi rychle. Materiál potom nedostane tolik šancí na prověšení a zabrání, aby se opíral o první a druhou vrstvu přemostění a tímm toto prověšení zvýšil. To je méně efektivní u materiálů, které nepotřebují tak vysoké otáčky ventilátoru nebo u tiskáren, které nemají velmi výkonný ventilátor.

Pomalý tisk však také způsobí velké změny v rychlosti, kterou musí být materiál vytlačován otvorem trysky. Tato změna toku trvá nějakou dobu, což má za následek nad-extruzi, když se tisková hlava zpomalí pro přemostění a následnou dílčí pod-extruzi. Protože třetí vrstva je pro kvalitu převisu méně kritická než první dvě vrstvy přemostění, je výhodné, aby se třetí vrstva tiskla rychlostí blíže k [rychlost tisku](../speed/speed_topbottom.md) běžné vrstvy, aby se zabránilo nadměrnému vytlačování.

Obecně je lepší tisknout linie pláště přemostění pomalu pomocí materiálů, které tisknou při nízkých teplotách, jako je například PLA. Při tisku s vysokoteplotními materiály, jako je polykarbonát, je lepší tisknout linie pláště přemostění přibližně stejnou rychlostí, jaká je obvyklá rychlost tisku horního/dolního povrchu.