Ruckfunktion Außenwand
====
Diese Einstellung bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Düse beim Drucken der Außenwand durch die Ecken fahren kann. Dies kann getrennt von den Innenwänden konfiguriert werden.

Während des Drucks der Außenwände ist der Drucker sehr empfindlich gegenüber Vibrationen. Wenn der Druckkopf in Bezug auf das gedruckte Objekt vibriert, wird dies sofort in Form von "ringing" im fertigen Druck sichtbar. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Außenwände mit einer geringeren Ruckrate zu drucken als die Innenwände.

Allerdings werden dadurch die Ecken auf der Außenseite weniger scharf, weil die Düse in der Ecke weiter abbremst und dann auch in der Ecke mehr Material abgibt. Dieser Effekt ist besonders stark bei Bowden-Druckern, bei denen die Reaktionszeit der Zuführung länger ist. Es ist ein Balanceakt.