Débit de connexion de l'impression filaire
====
Ce réglage permet de configurer le débit (et donc l'épaisseur des fils) des fils de connexion ascendants et descendants dans la structure de la charpente métallique. Il peut être configuré séparément des anneaux horizontaux.

![Où les différents réglages de débit s'appliquent](../images/wireframe_flow_fr.svg)

L'augmentation du débit rend les fils plus épais. Cela rend les connexions plus rigides une fois qu'elles se sont solidifiées. Cependant, cela augmente également la masse thermique des fils, ce qui les rend plus longs à se solidifier. Cela réduit la fiabilité de l'impression, car les fils peuvent alors ne plus se connecter correctement.
