Směr linií horního povrchu pláště
====
Tento parametr umožňuje zvolit různé směry pro vzor v nejvyšších vrstvách označených parametrem [Vrstvy horního povrchu pláště](../top_bottom/roofing_layer_count.md), než pro zbytek horní a dolní plochy.

V těchto směrech bude nakreslena pouze horní vrstva pláště. Hodnota tohoto parametru je seznam úhlů ve stupních oddělených čárkami. Pokyny uvedené v tomto seznamu se budou střídat z jedné vrstvy na druhou.

Funkce tohoto parametru je hlavně kosmetická. Pokud mohou být určité orientace horních a dolních vzorových linií pro vaši součást silnější, dopad nejvyšší vrstvy na ni je minimální. Můžete si tedy vybrat orientaci, která nejlépe vyhovuje vaší součásti Například můžete zarovnat linie podél svého modelu a vytvořit tak příjemnější vizuální tok.