Ryv (jerk) podlahy podpěry
====
Toto nastavení určuje rychlost, jakou může tryska procházet rohy při tisku podlahy podpěry. Lze ho konfigurovat odděleně od střechy podpěry.

Zatímco střecha podpěry je nezbytná jak pro zjizvení, tak pro kvalitu převisu, podlaha podpěry ovlivňuje pouze zjizvení. Nemá to vliv na kvalitu převisu, protože model na něm nespočívá, ale pouze na podpěře. To vám umožní tisknout podlahu podpěry s menší péčí než střechu podpěry, čímž se šetří čas tisku.