Kruhová aktivační věž
====
Pokud je toto nastavení povoleno, bude mít aktivační věž tvar válce. Pokud je deaktivováno, bude aktivační věže čtvercová.

![Čtvercová aktivační věž](../../../articles/images/prime_tower_circular_disabled.png)
![Kruhová aktivační věž](../../../articles/images/prime_tower_circular_enabled.png)

V obou případech je aktivační věž stále dutá. Kruhová aktivační věž je prakticky menší než aktivační věže čtvercová (protože rohy jsou odřezány). [Minimální objem](prime_tower_min_volume.md) bude vždy správný.

Pokud má materiál tendenci se deformovat, má čtvercová aktivační věže čtyři rohy, které mohou sestoupit z tiskové podložky. Je proto pravděpodobnější, že se převrátí než u kruhové aktivační věže. Působení čtvercové věže také znamená větší zrychlení. Tato zrychlení dělá tok nepravidelným, což není to, co byste chtěli připravit.

Protože kruhová aktivační věže je lepší ve všech aspektech, je toto nastavení v nových verzích Cury odstraněno. Nové verze budou mít vždy kruhové aktivační věže.