Saccade de déplacement de la couche initiale
====
Ce réglage détermine la vitesse à laquelle la buse peut passer dans les coins pendant qu'elle se déplace sur le plateau d'impression au cours de la couche initiale. Cette vitesse peut être configurée séparément des mouvements d'extrusion pendant la couche initiale.

Pendant les mouvements de déplacement, l'adhérence entre l'impression et le plateau d'impression n'est pas affectée par les vibrations. Si le plateau d'impression vibre trop, la buse peut tout de même arracher l'impression de le plateau d'impression. Pour cette raison, l'accélération de la couche initiale pendant les mouvements de déplacement peut être légèrement supérieure à l'accélération pendant les mouvements d'extrusion, mais toujours inférieure à l'accélération pendant les mouvements de déplacement sur les différentes couches.
