Faktor posunu materiálu bez zatížení
====
Toto nastavení vyjadřuje rozdíl v délce vlákna při stlačení mezi podavačem a komorou trysky.

Pokud je vlákno vytlačeno z trysky, je vyvíjen protitlak samotnou tryskou (kvůli menšímu otvoru trysky) a materiálem pod tryskou, ať už je to tištěná část nebo tisková podložka. Mezitím podavač tlačí na druhou stranu. To stlačuje vlákno v délce dráhy mezi podavačem a tryskou, čímž se vlákno zkracuje. V důsledku toho přivedení vlákna z podavače na konec trysky vyžaduje méně pohybu než uvedení vlákna do správné tiskové pozice.

Toto nastavení říká tiskárně, jak daleko má být vlákno posunuto k trysce, protože zná délku dráhy od podavače k trysce. Může také pomoci určit množství materiálu, který se má naplnit, aby se tryska nastavila na správný tlak pro tisk.

Materiály, které se snáze stlačují, jako je TPU nebo polypropylen, budou mít nižší faktor než tuhé materiály, jako je PLA.

**Toto nastavení není v rozhraní Cury viditelné. Lze ho nastavit pouze pomocí profilů. Cura ho během slicování také nepoužívá. Tiskárny, které rozumí formátu souboru materiálu Cura, ho však mohou použít k určení, jak přesunovat vlákno mezi podavačem a tryskou.**