Düsenschalter Einzugsabstand
====
Wenn Sie mit mehreren Extrudern drucken, werden die Extruder, die gerade nicht drucken, auf Standby gehalten. Das Material muss vollständig aus der Heizzone zurückgezogen werden, während sie sich im Standby-Modus befinden, da das Material andernfalls sehr viel Zeit zum Austreten hat.

Da der Rückzug beim Extruderwechsel länger ist, kann diese Einstellung getrennt von der [Einzugsgeschwindigkeit](../travel/retraction_retract_speed.md) konfiguriert werden. Eine Erhöhung der Einstellung kann das Auslaufen reduzieren, birgt aber die Gefahr, dass das Filament abgerieben wird, was dazu führen kann, dass der Zuführer den Halt am Filament verliert.