Omezení retrakcí podpěry
====
Místo retrakcí při přesunech z jednoho místa na druhé při tisknu podpěry, umožňuje toto nastavení se pohybovat přímo bez jakékoli retrakce.

Pokud je tento parametr aktivován, nebude již materiál retrahován, když se pohybuje po přímce od podpěry k podpěře. Při přesunu na nebo z aktuálního tisku nebo při objíždění, aby nedošlo ke kolizi se skutečným tiskem, bude materiál vždy stále retrahován.

Některé účinky tohoto nastavení v praxi:
* Ušetří to trochu času tisku, zejména u flexibilních materiálů, které se obtížně retrahují.
* Zabraňuje také opotřebení materiálu při tisku flexibilních materiálů. Podavač má sklon opotřebovat vlákno, pokud se příliš retrahuje na stejném proužku vlákna, až do bodu, kdy ztratí přilnavost k vláknu a vaše tryska bude po zbytek tisku tisknout vzduch..
* Vyhýbá se přerušení toku materiálu retrakcí. U některých materiálů, jako je PVA, je obtížné udržet tok, takže retrakce jsou škodlivé pro jejich spolehlivost. Tryska se může ucpat.
* Uvnitř přesunů bude více výtoků. Samo o sobě to prostě vypadá ošklivě, ale u podpěry to neškodí. Avšak veškerý materiál, který vytéká, také způsobí pod-extruzi podpěry, která bude tištěna následně, což ohrožuje její pevnost.
* Výtok zvyšuje riziko kapek na podpěře. Opakovaným zasažením těchto míst má podpěra šanci se převrátit.