Débit des fils plats
====
Ce réglage permet de configurer le débit (et donc l'épaisseur des fils) des anneaux horizontaux de la structure de la charpente métallique. Ce paramètre peut être configuré séparément de la vitesse des fils de connexion ascendants et descendants.

![Où les différents réglages de débit s'appliquent](../images/wireframe_flow_fr.svg)

L'augmentation du débit rend les fils plus épais. Cela rend les anneaux horizontaux plus rigides une fois qu'ils se sont solidifiés. Cependant, cela augmente également la masse thermique des anneaux horizontaux, ce qui les rend plus longs à se solidifier. Les fils s'affaissent et la fiabilité de l'impression s'en trouve réduite, car les fils peuvent alors ne plus se connecter correctement.
