Distance de rétraction d'essuyage
====
Ce paramètre permet de configurer jusqu'à quel point il faut rétracter la matière pendant la procédure d'essuyage. Il peut être configuré séparément du [montant de rétraction normal](../travel/retraction_amount.md).

La procédure d'essuyage fait que la buse va jusqu'au côté de l'imprimante, se déplace d'avant en arrière, puis se déplace jusqu'à l'arrière. Il s'agit essentiellement d'un déplacement très long. Comme ce déplacement est plus long que le déplacement moyen tout au long de l'impression, vous pouvez augmenter la distance de rétraction pendant l'essuyage au-delà de la distance utilisée lors de l'impression ordinaire.

Rétracter le matériau plus loin prendra plus de temps et usera le filament plus rapidement, mais réduira la quantité de matériau perdu à cause du suintement.
