Volume de matériau entre les essuyages
====
En plus d'essuyer à chaque couche, vous pouvez aussi simplement essuyer après avoir imprimé une certaine quantité de matière. Ce paramètre configure la quantité de matériau qui peut être extrudée entre les essuyages. Si une couche contient plus de matière que cela, un essuyage peut être initié à mi-chemin d'une couche.

L'avantage de l'essuyage à chaque changement de couche est qu'il y aura de toute façon une couture au changement de couche. C'est un moment opportun pour éloigner la buse de l'impression, car cela ne créera pas de couture supplémentaire. Toutefois, si une couche contient trop d'extrusion (comme c'est souvent le cas pour les couches contenant beaucoup de peau), le matériau pourrait quand même s'accumuler sur la buse. Dans ce cas, le réglage d'un maximum de matériau extrudé entre les lingettes peut aider à garder la buse propre.

**Ce réglage n'a jamais été mis en œuvre. Il n'a aucun effet sur l'impression.**
