Dodatečný objem špagetové výplně
====

Při tomto nastavení bude při tisku výplně vytlačováno vždy další množství materiálu. To se provádí v každé fázi, pokud je špagetová výplň tištěna v [etapách](spaghetti_infill_stepped.md) nebo jednou na svislý sloupek výplně.

Při použití špagetové výplně pro odlévání to umožňuje zaplnit [vtok](https://en.wikipedia.org/wiki/Sprue_\(manufacturing\)) materiálem nebo kompenzovat ztráty způsobené mechanismem spouštění a zastavování.

Při použití špagetové výplně k vytvoření měkkých výplňových struktur vám to umožní kompenzovat pod-extruzi v důsledku náhlé změny průtoku na vyšší průtok. Neexistuje však žádný mechanismus, který by kompenzoval náhlý pokles průtoku po tisku výplně, takže na čemkoli, co je vytištěno později, budou stále kapky.