Wipe-Düse am Einzugsturm inaktiv
====
Wenn dies aktiviert ist, wischt der Drucker die vorherige Düse ab, nachdem er die nächste Düse im Einzugsturm vorbereitet hat.

Die Reihenfolge der Ereignisse ist wie folgt, wenn dies aktiviert ist:
1. Der Drucker schaltet auf den neuen Extruder um.
2. Der neue Extruder wird durch das Drucken eines Einzugsturm vorbereitet.
3. Die Düse, die vor dem Extruderwechsel aktiv war, wird auf dem Einzugsturm abgewischt.
4. Der Drucker setzt den Druck des Teils mit dem neuen Extruder fort.

Beachten Sie, dass der Drucker dabei die Düse abwischt, die vor dem Extruderwechsel aktiv war, und nicht die derzeit aktive Düse. Wenn Ihr Drucker über mehrere Düsen verfügt, die einen bestimmten Abstand zueinander haben, kann es sein, dass Sie in der Schichtansicht eine Bewegung sehen, die nutzlos erscheint. Das liegt daran, dass die Bewegung zu dieser Position dazu führt, dass sich die vorherige Düse über den Einzugsturm bewegt (der in der Schichtansicht nicht abgebildet ist).

Nachdem eine Düse auf Standby geschaltet wurde, ist sie noch eine Weile ziemlich heiß. Solange sie heiß ist, neigt sie dazu, etwas Material abzusondern. Während die nächste Düse im Einzugsturm vorbereitet wird, hat sich die Düse etwas abgekühlt, so dass das Auslaufen verlangsamt ist. Diese Einstellung bewirkt, dass das herausgetropfte Material in der Mitte des Primerturms abgewischt wird, so dass es nicht auf der Seite des gedruckten Modells landet.