Aktivační pozice X extrudéru
====
Některé tiskárny mohou zahájit proces vytlačování před tiskem pomocí speciálního příkazu g-kódu (G280). Tento parametr v kombinaci s parametrem [Aktivační pozice Y extrudéru](extruder_prime_pos_y.md), definuje, kde je provedeno zavádění. Tento parametr definuje souřadnici X.

Tyto souřadnice jsou v souřadnicovém systému g-kódu, který se liší od souřadnicového systému, který Cura používá k zobrazení umístění objektů.

Cura ukáže, kde bude probíhat aktivace malým kroužkem na tiskové podložce. Tam není povoleno tisknout objekty.