Extrudér pro horní vrstvy raftu
====
Tímto nastavením se vybere extrudér, který se použije pro tisk horních vrstev raftu.

![Kde se nachází horní vrstvy v raftu](../images/raft_dimensions_simplified_cs.svg)

Vrchní vrstvy leží na středních vrstvách a tvoří podklad pro vlastní tisk. Je dobré použít materiál, který dobře přilne ke střední vrstvě, ale přilnavost s modelem je třeba pečlivě vyladit pomocí nastavení [Vzduchové mezery raftu](raft_airgap.md). Pokud materiál použitý pro horní vrstvy nepřiléhá dobře k modelu, je třeba zlepšit přilnavost zmenšením vzduchové mezery a naopak. Pokud model přilne příliš dobře, po tisku se neuvolní, ale pokud nepřilne dostatečně dobře, může se během tisku uvolnit.