Accélération de la tour d'amorçage
====
Ce réglage contrôle la vitesse à laquelle la buse accélère dans différentes directions pendant l'impression de la tour d'amorçage. L'accélération pendant la tour d'amorçage peut être réglée à une vitesse différente de celle du reste de l'impression.

L'impression de la tour d'amorçage à une vitesse d'accélération plus élevée permet à l'extrusion d'être un peu plus constante, ce qui permet un meilleur amorçage. Cela permet également de gagner du temps d'impression. Cependant, la tour d'amorçage peut basculer plus facilement si elle devient très haute et si l'imprimante vibre beaucoup pendant l'impression.

<!--if cura_version >= 4.1-->L'accélération de la tour d'amorçage a un effet significatif si la tour d'amorçage carrée est utilisée, car dans ce cas il y a des coins à réaliser. Avec une tour d'amorçage ronde, l'effet de ce réglage de l'accélération est négligeable puisque toute l'accélération sera prise en compte par le réglage de la saccade.<!--endif-->
