Beschleunigung Oberfläche Außenhaut
====
Diese Einstellung steuert, wie schnell die Düse beim Drucken der Oberseite in verschiedene Richtungen beschleunigt wird. Die Beschleunigung während der Oberseite kann auf eine andere Geschwindigkeit eingestellt werden, als der Rest der Außenhaut.

Durch eine Verringerung der Beschleunigung während des Drucks der Oberseite kann eine bessere Wasserdichtigkeit erreicht werden, wobei die Druckzeit nicht so stark beeinträchtigt wird, als wenn die gesamte Oberseite angepasst wird.

Durch die Verringerung der Beschleunigung werden auch die Vibrationen im Drucker reduziert. Je nach Aufbau Ihres 3D-Druckers können diese Vibrationen dazu führen, dass auch die Bauplatte vibriert und die Oberfläche ungleichmäßig wird. Eine Verringerung der Beschleunigung kann dies verhindern.