Activer le refroidissement de l'impression
====
Ce paramètre active ou désactive les ventilateurs de la tête d'impression pendant l'impression. Les ventilateurs sont destinés à refroidir le matériau pendant l'impression, afin qu'il se solidifie plus rapidement.

Les matériaux avec une plage de températures de transition vitreuse faible, comme le PLA, devront être refroidis pendant l'impression. Sinon, ils commenceront à s'affaisser, ce qui provoque des déformations et peut même faire échouer complètement l'impression. Plus les points où le matériau est déposé dans le vide, donc s'affaissent encore plus, plus il faut de temps pour solidifier le matériau.

Pour les matériaux avec une plage de températures de transition vitreuse plus élevée, comme l'ABS, il est toujours recommandé d'activer les ventilateurs, mais ils peuvent tourner à un taux inférieur pour certaines parties de l'impression. La plupart des imprimantes permettent un contrôle précis de la vitesse du ventilateur, il ne s'agit donc pas d'un simple basculement marche/arrêt. Vous pouvez généralement contrôler la [vitesse du ventilateur](cool_fan_speed.md) avec précision.

Ce n'est que pour les matériaux avec une température de transition vitreuse très élevée que vous devez désactiver complètement les ventilateurs. Si les ventilateurs sont activés alors, cela pourrait donner des problèmes d'extrusion et rendre l'impression finale fragile.
