La bordure remplace le support
====
Si ce paramètre est activé, le bord continuera à suivre le modèle sous le support, au lieu de contourner le support. Le support sera alors imprimé sur le dessus du bord, dans la couche suivante. Il y aura également toujours une bordure autour du support.

![Désactivé, le bord fait le tour du support](../../../articles/images/brim_replaces_support_disabled.png)
![Activé, le rebord passe sous le support](../../../articles/images/brim_replaces_support_enabled.png)

En activant ce paramètre, le bord suivra mieux le modèle. Ainsi, le modèle est mieux maintenu au niveau du plateau d'impression, ce qui empêche le gauchissement.

Dans certains cas, cela réduira la largeur totale du bord pour certaines pièces de support. Cependant, dans ces cas, le support sera suffisamment proche du modèle pour que le bord se confonde avec celui du modèle, de sorte qu'il n'y aura guère de problème d'adhérence à cet endroit.
