Ryv (jerk) vnitřní stěny
====
Toto nastavení určuje rychlost, jakou může tryska procházet rohy při tisku vnitřních stěn. Lze ho konfigurovat odděleně od vnější stěny.

Vnitřní stěny nejsou zvenku viditelné, s výjimkou horních a dolních plochých stran, kde není problém se zvlněním. Jsou skryty vnější stěnou. Při tisku [vnitřních stěn před vnějšími stěnami](../shell/outer_inset_first.md) však vibrace vnitřních stěn na některých místech vytlačí vnější stěnu , což způsobí, že na povrchu prosvítá zvlnění, i když byla vnější stěna potištěna s dokonalou přesností. Pokud je vnější stěna vytištěna jako první, efekt se sníží. Částečný průchod vibrující trysky na vnější stěně se však bude stále jevit jako mírné zvlnění.

Z tohoto důvodu je ryv (jerk) vnitřní stěny obvykle o něco větší než ryv (jerk) vnější stěny, ale stále menší než pro zbytek tisku.